                          2000 4000 6000
                                     D_PCB85

 D_PCB85

           0 2 4 6 8
                                    BPC_INTE

BPC_INTE

              -300 -200 -100 0
                                    BPC_PCB8

BPC_PCB8

                    0.2 0.4 0.6 0.8
                                     H_PCB85

 H_PCB85